Приложение №7

**«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА»**

Предмет закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| 1. Поставка вилочного автопогрузчика грузоподъемностью 7 т.  |  |  | | --- | --- | | Вилочный автопогрузчик грузоподъемностью г/п 7 т. | Количество: 2 шт. |  |  |  | | --- | --- | | Номинальная грузоподъемность при центре тяжести груза 600 мм | Не менее 7 тонн | | Вес | Не менее 9 тонн | | Габаритная высота (со сложенной мачтой) | Не более 2700 мм. | | Габаритная ширина | Не более 2100 мм. | | Длина до спинки вил | Не более 3600 мм. | | Максимальная высота подъема | Не менее 3000 мм. | | Свободный ход | Не менее 200 мм. | | Длина вил | 1500-1550 мм. | | Тип мачты | 2х - секционная | | Угол наклона рамы вперед/назад | 5 - 10 град. | | Позиционер (с ограждением каретки) | Шириной не более 2100 мм. с функцией бокового смещения и позиционирования вил с управлением из кабины водителя; | | Двигатель | Дизельный, атмосферный, номинальной мощностью не менее 80 кВт; | | Трансмиссия | Автоматическая КПП, гидромеханическая. переключение направления движения на рулевой колонке. | | Шины | Пневматические (дополнительный один комплект колес из 6 штук (шина+диск)) | | Температурный режим | от +40 ֯С до -40 ֯С | | Корпус погрузчика | Ступени с защитой от скольжения; Зеркала заднего вида с каждой стороны; Цилиндры наклона мачты должны быть расположены за пределами кабины; Электронные блоки управления должны быть расположены в отдельном защищенном (от пыли, влаги) корпусе. | | Кабина | Комфортабельная кабина для работы в климатических условиях от +40 ֯С до -40 ֯С полностью остеклённая, с возможностью выхода водителя на обе стороны;  Отопитель салона;  Кондиционер;  Регулируемое сидение водителя с амортизацией и ремнем безопасности;  Регулируемые рулевое колесо по наклону;  Стеклоочистители/омыватели спереди, сзади;  Запирающиеся двери с ключами;  Зеркало заднего вида в кабине;  Не менее 2-х зеркал заднего вида;  Освещение в кабине;  Солнцезащитный козырек;  Стояночный тормоз;  Вывод изображения на информационный дисплей с камер кругового обзора;  Уровень шума в кабине не более 80 ДБ.;  Наличие системы диагностики быстрого поиска неисправностей на дисплее в зоне обзора водителя (с предоставлением расшифровок кодов неисправностей);  12В разъем. | | Приборы и сигнальные лампы | Определение веса груза;  Уровень топлива;  Счетчик моточасов;  Указатели поворотов;  Индикатор неисправности двигателя;  Индикатор аварийного запаса топлива;  Индикатор включения стояночного тормоза;  Индикатор нейтрального положения КПП;  Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя;  Индикатор низкого давления моторного масла;  Индикатор включения габаритных огней;  Индикатор зарядки АКБ. | | Электрическая система | Общий выключатель электрической системы;  Минимальное количество фар:  - 2 рабочие LED фары, включающиеся при движении задним ходом;  - 2 рабочие LED фары на кабине (передние);  - 2 габаритные фары с каждой стороны;  Тормозные огни;  Указатели поворотов спереди и сзади;  Зуммер при движении задним ходом;  Проблесковый маячок;  Камера заднего вида;  Звуковой сигнал;  На погрузчике должна быть установлена система кругового обзора погрузчика (360) с выводом информации в кабину оператора. | | Обозначения и документация | Диаграмма нагрузок в кабине;  Табличка с данными о машине на шасси и диаграмма нагрузок;  Предупреждающие надписи;  Информационные надписи. | | Комплектация | Наличие системы взвешивания поднимаемого груза +/- 5%;  Температурный режим эксплуатации – 40/ +40 градусов;  Все гидравлические шланги северного исполнения;  Конструкция машины должна обеспечивать возможность передвижения по дорогам без твердых покрытий с подъемами не менее 30 ֯ с грузом. |   Товар является новым, (ранее никем не использовался), не ранее 2023 года выпуска, без дефектов, принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Данный товар должен соответствовать требованиям завода изготовителя.  Товар поставляется в собранном виде (допускается поузловая сборка на территории Заказчика техникой АО «КРП»), прошедший предпродажную подготовку, готовый к эксплуатации. | 1. Предложение о функциональных и качественных характеристиках должно содержать конкретную информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товара, марку, модель, обозначения, соответствия техническим стандартам и/или регламентам, предусмотренных в документации, если такое требование установлено документацией.   |  |  | | --- | --- | | *(Указать наименование автопогрузчика)* | Количество: 2 шт. |  |  |  | | --- | --- | | Номинальная грузоподъемность при центре тяжести груза 600 мм |  | | Вес |  | | Габаритная высота (со сложенной мачтой) |  | | Габаритная ширина |  | | Длина до спинки вил |  | | Максимальная высота подъема |  | | Свободный ход |  | | Длина вил |  | | Тип мачты |  | | Угол наклона рамы вперед/назад |  | | Позиционер (с ограждением каретки) |  | | Двигатель |  | | Трансмиссия |  | | Шины |  | | Температурный режим |  | | Корпус погрузчика |  | | Кабина |  | | Приборы и сигнальные лампы |  | | Электрическая система |  | | Обозначения и документация |  | | Комплектация |  |   Товар является новым, (ранее никем не использовался), не ранее 2023 года выпуска, без дефектов, принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Данный товар должен соответствовать требованиям завода изготовителя.  Товар поставляется в собранном виде (допускается поузловая сборка на территории Заказчика техникой АО «КРП»), прошедший предпродажную подготовку, готовый к эксплуатации. |

Участник процедуры закупки/  
уполномоченный представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)