Приложение № 4

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку сушильных шкафов для переодевания для нужд АО «КРП».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание** |
| **1** | **Предмет закупки** | Поставка сушильных шкафов для переодевания для нужд АО «КРП». |
| **2** | **Цель закупки** | Исполнения инвестиционного плана 2024 |
| **3** | **Количество, комплектность,** | Шкаф сушильный ШСО-22М-600 (в комплекте) – 160 шт. |
| **4** | **Место поставки** | Поставка осуществляется по адресу: 660059, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Центральный склад МТС АО «КРП». |
| **5** | **Срок поставки** | Поставка производится в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. |
| **6** | **Условия поставки** | Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет средств Поставщика. |
| **7** | **Технические характеристики** | |  |  | | --- | --- | | **Наименование** | **Значение** | | Габаритные размеры (высота, ширина, глубина), мм | 1812×800×510 | | Максимальная нагрузка на полку, кг | Не менее 10 | | Максимальная нагрузка на перекладину для вешалок, кг | 20 | | Максимальная нагрузка на съемный патрубок для завешивания обуви, кг | Не менее 2,9 | | Диаметр фланца для отвода воздуха во внешнюю вытяжку, мм | 120 или 125 | | Длина шнура электропитания, м | Не менее 2,5 | | Заземление шкафа | через заземляющую жилу и заземляющий контакт в вилке шнура электропитания | | Напряжение питания В/Гц | 220/50 | | Производительность тангенциального вентилятора Отделение для одежды, м/3час | 300 | | Производительность тангенциального вентилятора Отделение для обуви, м\*3/час | 300 | | Мощность электродвигателя тангенциального вентилятора Отделение для обуви, Вт | 60 | | Тип нагревательного элемента | игольчатый слюдяной | | Мощность нагревательного элемента Отделение для одежды, Вт | 2000 | | Мощность нагревательного элемента Отделение для обуви, Вт | 1000 | | Режимы работы Отделение для одежды | ·   сушка без нагрева; ·   точное поддержание температуры 400; ·   точное поддержание температуры 600; ·   режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении | | Режимы работы Отделение для обуви | ·   сушка без нагрева; ·   точное поддержание температуры 400; ·   режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении  · режим обеззараживания бактерицидной лампой; | | Таймер с фиксированной установкой автоматического отключения Отделение для одежды | · Автоматическое отключение от 30 мин. до 8 часов, с шагом 30 мин:  · ручное выключение (без таймера) | | Таймер с фиксированной установкой автоматического отключения Отделение для обуви | · Автоматическое отключение от 30 мин. до 8 часов, с шагом 30 мин: · ручное выключение (без таймера) | | Защита от перегрева Отделение для одежды | термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение) | | Защита от перегрева Отделение для обуви | термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение) | | Масса нетто, кг | Не более 135 | |
| **8** | **Требования к упаковке, транспортировке товара** | Товар должен поставляться в заводской упаковке. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность Товара от различного рода повреждений и коррозий при перевозке, с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения. |
| **9** | **Требование к качеству, безопасности поставляемого товара** | Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям по качеству (ст. 469 и ст. 721 Гражданского кодекса РФ; законодательство о техническом регулировании).  Поставляемый Товар должен быть новым или со складского хранения (ранее не находившимся в использовании у Поставщика или третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. Товар не должен иметь дефектов, должен быть упакован с указанием артикула, в соответствии с сопроводительной технической документацией. |
| **10** | **Гарантийные, постгарантийные обязательства** | Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с требованиями настоящего технического задания.  Гарантийный срок эксплуатации поставляемого Товара – не менее 12 месяцев с момента приемки Товара Покупателем.  В период действия гарантии Поставщик гарантирует замену за свой счет поставляемых ТМЦ, при выявлении заводских дефектов. |
| **11** | **Требование к документации, передаваемой вместе с товаром** | При передаче Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику:  -паспорт;  -сертификаты соответствия, гарантирующие качество поставляемого товара;  -инструкцию по эксплуатации  Документация должна быть предоставлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык. |