Приложение № 4

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку станка поперечно-строгального**

**для нужд АО «КРП».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| 1 | Предмет закупки | **Поставка станка поперечно-строгального**  для нужд АО «КРП». |
| 2 | Цель закупки | В рамках исполнения инвестиционного плана 2024 г. |
| 3 | Место поставки | Поставка осуществляется по адресу: 660059, РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2 (Центральный склад). |
| 4 | Количество, наименование | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | | 1 | Станок поперечно-строгальный 7305ТД (или аналог) | шт. | 1 | |
| 5 | Сроки (периоды) и условия поставки товара | Поставка Товара производится в течение 60 календарных дней с даты подписания договора.  Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет средств Поставщика.  Товар поставляется в собранном виде, готовый к эксплуатации. |
| 6 | Технические характеристики, количество, комплектность | **Технические характеристики:**  Ход инструмент не менее 510 мм  Рабочий стол параметры, 350-500мм  Ход стола:  - по горизонтали 580мм  - по вертикали, 310мм  Механическая подача 0,3 – 4,8мм/полный ход  Ускоренный ход, 2,2 м/мин  Вертикальный ход суппорта 170мм  Угол поворота головки ±60 гр.  Производительность 13 – 150уд/мин  Механическая подача суппорта 0,166 – 1,0 мм/ход  Мощность привода не менее 5,5 кВт  Рабочее напряжение сети 380 В  Класс точности по ГОСТ Н, П  Максимальное сечение инструмента 20 x 32 мм  Цена деления подачи:  - суппорта не более 0,05 мм  - стола не более 0,1 мм  Усилие резания 17,6 кН  Габариты 2300 x 1100 x 1600 мм  Вес не менее 1960 мм  **Комплект поставки:**  Станок, электрошкаф, коробчатый стол/поворотный, ЗИП, паспорт, долбежная головка, комплект строгального инструмента. |
| 7 | Требования к упаковке, транспортировке товара | Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения.  Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Покупателем. |
| 8 | Требование к качеству, безопасности поставляемого товара | Поставляемый товар должен быть новым, соответствовать требованиям по качеству (ст. 469 Гражданского кодекса РФ), а также должен иметь документы, удостоверяющие качество поставляемого товара.  Участник закупки гарантирует, что товар является новым (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.  Товар по своему качеству и характеристикам должен соответствовать ГОСТ и ТУ, установленным на данный вид товара. |
| 9 | Требование к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю:  - паспорт;  - документы, удостоверяющие качество поставляемого Товара;  - руководство по эксплуатации.  Вся документация должна быть представлена на русском языке, либо иметь перевод на русском языке. |
| 10 | Гарантийные, обязательства | Гарантийный срок предусматривается в документации, предоставляемой с Товаром, но в любом случае должен составлять не менее 12 месяцев с момента приемки Товара Покупателем. |