Приложение №7

**«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА»**

Предмет закупки – Поставка станка поперечно-строгального, согласно Техническому заданию – Приложение № 4 к Приглашению.

|  |  |
| --- | --- |
| Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| **1.** **Поставка станка поперечно-строгального, согласно Техническому заданию – Приложение № 4 к Приглашению.**  1.1. Количество, наименование:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | | 1. | Станок поперечно-строгальный 7305ТД (или аналог) | Шт. | 1 |   1.2. Комплектность:  Станок, электрошкаф, коробчатый стол/поворотный, ЗИП, паспорт, долбежная головка, комплект строгального инструмента.  1.2. Технические характеристики:  Ход инструмент не менее 510 мм  Рабочий стол параметры, 350-500мм  Ход стола:  - по горизонтали 580мм  - по вертикали, 310мм  Механическая подача 0,3 – 4,8мм/полный ход  Ускоренный ход, 2,2 м/мин  Вертикальный ход суппорта 170мм  Угол поворота головки ±60 гр.  Производительность 13 – 150уд/мин  Механическая подача суппорта 0,166 – 1,0 мм/ход  Мощность привода не менее 5,5 кВт  Рабочее напряжение сети 380 В  Класс точности по ГОСТ Н, П  Максимальное сечение инструмента 20 x 32 мм  Цена деления подачи:  - суппорта не более 0,05 мм  - стола не более 0,1 мм  Усилие резания 17,6 кН  Габариты 2300 x 1100 x 1600 мм  Вес не менее 1960 мм  1.3. Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет Поставщика.  1.4. Требование к Товару:Поставляемый Товар должен быть новым (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.  1.5. Требование к документации, передаваемой вместе с Товаром: При передаче Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю:   * паспорт; * документы, удостоверяющие качество поставляемого Товара; * руководство по эксплуатации.   Вся документация должна быть представлена на русском языке, либо иметь перевод на русском языке.  1.6. Гарантийный срок предусматривается в документации, предоставляемой с Товаром, но в любом случае должен составлять не менее 12 месяцев с момента приемки Товара Покупателем. | 1. Предложение о функциональных и качественных характеристиках должно содержать конкретную информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках Товара, марку, модель, обозначения, соответствия техническим стандартам и/или регламентам, предусмотренных в документации, если такое требование установлено документацией. |
| 2. Срок поставки: Поставка Товара производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора. |  |

Участник процедуры закупки/  
уполномоченный представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)