**Приложение №4**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На поставку траверс рамочного типа** **для нужд АО «КРП»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| 1 | Предмет закупки | Поставка траверс рамочного типа для нужд АО «КРП». |
| 2 | Цель закупки | Исполнение инвестиционного плана 2024 г. |
| 3 | Количество, комплектность | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед.  изм. | Кол-во | | 1. | Рамная траверса с концевыми точками подвеса г/п 16 тонн | Максимальная грузоподъемность, т. – 16  Количество концевых точек подвеса, шт. – 4  Грузоподъемность одной концевой точки подвеса, т. – 4  Чалочные крюки установлены на траверсе – 12 шт., г/п 4 т.  Длина, м – 5  Ширина, м – 3 | шт. | 1 | | 2 | Рамная траверса с концевыми точками подвеса г/п 5 тонн | Максимальная грузоподъемность - 5 т.  Количество концевых точек подвеса - 4 шт.  Грузоподъемность одной концевой точки подвеса - 1,5т.  Чалочные крюки установлены на траверсе – 4 шт., г/п 1,5 т.  Длина – 3 м  Ширина - 2,2 м | шт. | 1 | | 3 | Рамная траверса рамная г/п 40 тонн | Грузоподъёмность, т - 40  Длинна, мм - 6900-7000  Ширина, мм - 3400-3500  Высота, мм - 750-800  Чалочные крюки установлены на траверсе г/п 10 т. – 16 шт. | шт. | 1 | |
| 4 | Место поставки | Поставка осуществляется по адресу: 660059, РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2 (Центральный склад). |
| 5. | Условия поставки | Поставка Товара производится в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора.  Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет Поставщика. Товар поставляется в собранном виде, готовый к эксплуатации. |
| 6. | Требования к упаковке, транспортировке товара | Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность Товара от различного рода повреждений и коррозией при перевозке, с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения.  Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения.  Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Покупателем. |
| 7. | Требования к качеству, безопасности поставляемого товара | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям по качеству (ст. 469 и ст. 721 Гражданского кодекса РФ; законодательство о техническом регулировании). Поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска (ранее не находившимся в использовании у исполнителя или третьих лиц), не должно находиться в залоге, под арестом или иным обременением. Товар не должен иметь дефектов, должен быть упакован, с указанием артикула, в соответствии с сопроводительной технической документацией. |
| 8. | Гарантийные, постгарантийные обязательства | Гарантийный срок предусматривается в документации, предоставляемой с Товаром, но в любом случае должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты приемки товара Покупателем. |
| 9. | Требования к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче товара поставщик обязан предоставить Покупателю:  - Паспорт изделия;  - сертификаты соответствия, гарантирующие качество поставляемого товара;  - инструкцию по эксплуатации;  Документация должна быть предоставлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык. |