Приложение №7

**«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА»**

Предмет закупки - Поставка крановых колонок электрических (разъединитель-предохранитель крановый), согласно Техническому заданию - Приложение №4.

|  |  |
| --- | --- |
| Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| 1. Поставка крановых колонок электрических (разъединитель-предохранитель крановый), согласно Техническому заданию - Приложение №4.  1.1. Количество, комплектность: Крановая колонка электрическая – 5 шт. (компл).;  В комплект входит:  - Крановая колонка электрическая – 1шт,  - Плавкие вставки I=630А - 6шт,  - Зажим под кабель D=95мм – 6 шт.  1.2. Технические характеристики:   |  |  | | --- | --- | | Крановая колонка электрическая | | | Наименования | Значения | | Номинальный рабочий ток, А | 630 | | Номинальное рабочее напряжение для главной цепи, В | 380, переменного тока | | Усилия, прилагаемые к рукоятке при коммутационной операции, Н | Не более 235,2 | | Количество постов | 2 | | Длинна, мм | Не более 1770 | | Ширина, мм | Не более 750 | | Высота, мм | Не более 647 | | Глубина, мм | Не более 385 | | Степень защиты | IP53 | | Категория размещения | 1 | | Климатическое исполнение | OM | | Система заземления | TN-S | | Присоединение отходящих кабелей на постах | Зажим под кабель D=95мм | | Цвет колонки | RAL-1018(желтый) |   1.3. Требования к упаковке, транспортировке товара: Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения.  Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Покупателем.  1.4. Требование к Товару:Товар является новым, (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.  Дата выпуска товара – не ранее 2023 года.  1.5. Требование к документации, передаваемой вместе с товаром: При передаче товара Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие качество поставляемого товара:  -Паспорт;  -сертификаты соответствия, гарантирующие качество поставляемого товара;  -инструкцию по эксплуатации;  Документация должна быть предоставлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык.  1.6. Гарантийный срок: Гарантийный срок предусматривается в документации, предоставляемой с Товаром, но в любом случае должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты приемки товара Покупателем. | 1. Предложение о функциональных и качественных характеристиках должно содержать конкретную информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товара, марку, модель, обозначения, соответствия техническим стандартам и/или регламентам, предусмотренных в документации, если такое требование установлено документацией. |
| 2. Срок поставки: Поставка Товара производится в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора. |  |

Участник процедуры закупки/  
уполномоченный представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)