**Приложение №4**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку крановых колонок электрических для нужд**

**АО «КРП».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| 1 | Предмет закупки | Поставка крановых колонок электрических (разъединитель-предохранитель крановый) для нужд АО «КРП». |
| 2 | Цель закупки | Исполнение инвестиционного плана 2024 г. |
| 3 | Количество, комплектность, | Крановая колонка электрическая – 5 шт (компл).;  В комплект входит:  - Крановая колонка электрическая – 1шт,  - Плавкие вставки I=630А - 6шт,  - Зажим под кабель D=95мм – 6 шт. |
| 4 | Место поставки | Поставка осуществляется по адресу: 660059, РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2 (Центральный склад). |
| 5 | Срок поставки | Поставка производится в течение 45 календарных дней с момента заключения договора. |
| 6 | Условия поставки | Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет Поставщика. |
| 7 | Технические характеристики | |  |  | | --- | --- | | Крановая колонка электрическая | | | Наименования | Значения | | Номинальный рабочий ток, А | 630 | | Номинальное рабочее напряжение для главной цепи, В | 380, переменного тока | | Усилия, прилагаемые к рукоятке при коммутационной операции, Н | Не более 235,2 | | Количество постов | 2 | | Длинна, мм | Не более 1770 | | Ширина, мм | Не более 750 | | Высота, мм | Не более 647 | | Глубина, мм | Не более 385 | | Степень защиты | IP53 | | Категория размещения | 1 | | Климатическое исполнение | OM | | Система заземления | TN-S | | Присоединение отходящих кабелей на постах | Зажим под кабель D=95мм | | Цвет колонки | RAL-1018(желтый) | |
| 8 | Требования к упаковке, транспортировке товара | Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения.  Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Покупателем. |
| 9 | Требование к качеству, безопасности поставляемого товара | Товар является новым, (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.  Дата выпуска товара – не ранее 2023 года. |
| 10 | Гарантийные, постгарантийные обязательства | Гарантийный срок предусматривается в документации, предоставляемой с Товаром, но в любом случае должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты приемки товара Покупателем. |
| 11 | Требование к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче товара Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие качество поставляемого товара:  -Паспорт;  -сертификаты соответствия, гарантирующие качество поставляемого товара;  -инструкцию по эксплуатации;  Документация должна быть предоставлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык. |