Приложение №7

**«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА»**

Предмет закупки – Поставка сушильных шкафов для переодевания, согласно Техническому заданию – Приложение № 4 к Приглашению.

|  |  |
| --- | --- |
| Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| **1.** **Поставка сушильных шкафов для переодевания, согласно Техническому заданию – Приложение № 4 к Приглашению.**  1.1. Количество, комплектность:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | | 1. | Шкаф сушильный ШСО-22М-600 (в комплекте) | Шт. | 160 |   1.2. Технические характеристики:   |  |  | | --- | --- | | **Наименование** | **Значение** | | Габаритные размеры (высота, ширина, глубина), мм | 1812×800×510 | | Максимальная нагрузка на полку, кг | Не менее 10 | | Максимальная нагрузка на перекладину для вешалок, кг | 20 | | Максимальная нагрузка на съемный патрубок для завешивания обуви, кг | Не менее 2,9 | | Диаметр фланца для отвода воздуха во внешнюю вытяжку, мм | 120 или 125 | | Длина шнура электропитания, м | Не менее 2,5 | | Заземление шкафа | через заземляющую жилу и заземляющий контакт в вилке шнура электропитания | | Напряжение питания В/Гц | 220/50 | | Производительность тангенциального вентилятора Отделение для одежды, м/3час | 300 | | Производительность тангенциального вентилятора Отделение для обуви, м\*3/час | 300 | | Мощность электродвигателя тангенциального вентилятора Отделение для обуви, Вт | 60 | | Тип нагревательного элемента | игольчатый слюдяной | | Мощность нагревательного элемента Отделение для одежды, Вт | 2000 | | Мощность нагревательного элемента Отделение для обуви, Вт | 1000 | | Режимы работы Отделение для одежды | ·   сушка без нагрева; ·   точное поддержание температуры 400;  ·   точное поддержание температуры 600;  ·   режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении | | Режимы работы Отделение для обуви | ·   сушка без нагрева; ·   точное поддержание температуры 400;  ·   режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении  · режим обеззараживания бактерицидной лампой; | | Таймер с фиксированной установкой автоматического отключения Отделение для одежды | · Автоматическое отключение от 30 мин. до 8 часов, с шагом 30 мин:  · ручное выключение (без таймера) | | Таймер с фиксированной установкой автоматического отключения Отделение для обуви | · Автоматическое отключение от 30 мин. до 8 часов, с шагом 30 мин:  · ручное выключение (без таймера) | | Защита от перегрева Отделение для одежды | термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение) | | Защита от перегрева Отделение для обуви | термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение) | | Масса нетто, кг | Не более 135 |   1.3. Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет Поставщика.  1.4. Требование к Товару:Поставляемый Товар должен быть новым (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.  Товар должен поставляться в заводской упаковке.  Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность Товара от различного рода повреждений и коррозий при перевозке, с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения.  1.5. Требование к документации, передаваемой вместе с Товаром: При передаче Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю:   * паспорт; * сертификаты соответствия, гарантирующие качество поставляемого Товара; * инструкцию по эксплуатации.   Вся документация должна быть представлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык.  1.6. Гарантийный срок эксплуатации поставляемого Товара – не менее 12 месяцев с момента приемки Товара Покупателем.  В период действия гарантии Поставщик гарантирует замену за свой счет поставляемых ТМЦ, при выявлении заводских дефектов.. | 1. Предложение о функциональных и качественных характеристиках должно содержать конкретную информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках Товара, марку, модель, обозначения, соответствия техническим стандартам и/или регламентам, предусмотренных в документации, если такое требование установлено документацией. |
| 2. Срок поставки: Поставка Товара производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора. |  |

Участник процедуры закупки/  
уполномоченный представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)